Impact d'une installation photovoltaïque

- Impact d'une installation photovoltaïque
- Présentation de l'activité
  - A/ Etude de l'installation photovoltaïque Phébus
  - B/ Positionnement de l'installation sur votre habitation
  - C/ Présentation de l'étude
- Installation photovoltaïque Phébus
  - Structure
  - Comportement en temps réel
  - Données de production mémorisées
  - Masque solaire
  - Schéma électrique
  - Documentation technique
- Pour aller plus loin
- Sources

« Précédent | Suivant »

# B/ Positionnement de l'installation sur votre habitation

L’objectif de cette partie est d'étudier le comportement de l'installation Phébus si les modules photovoltaïques étaient implantés sur le toit de votre habitation.

## Estimation de production

1/ A l’aide du logiciel de simulation Calsol, rechercher la production annuelle si les 24 modules photovoltaïques BP275 étaient placés sur le toit de votre habitation sachant que :

- l’orientation des modules photovoltaïques sera définie plus précisément en utilisant une vue aérienne à l’aide du logiciel GoogleEarth, du site internet Géoportail ou du site internet GoogleMaps),
- les modules photovoltaïques seront intégrés pour les toitures inclinées et composées de tuiles (les modules remplacent les tuiles et la ventilation est mauvaise).

Position optimale

2/ A l’aide du logiciel de simulation Calsol, déterminer si la position des modules photovoltaïques est optimale pour obtenir la production d’énergie électrique annuelle la plus importante.

La position optimale des modules photovoltaïques pour une installation photovoltaïque à Dijon correspond à une orientation de JXUwMDY4 ° et une inclinaison de JXUwMDZiJXUwMDAz °.

## Validité de l'installation photovoltaïque

3/ Déterminer le pourcentage de perte de l'installation photovoltaïque par rapport à la position optimale et conclure sur la validité de sa mise en place.

« Précédent | Suivant »

Régi par la licence Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Créé avec le logiciel libre - eXeLearning